# DRUKOWANIE NIE JEST MOŻLIWE LUB ZATRZYMUJE SIĘ W TRAKCIE

Sprawdź | Rozwiązanie
--- | ---
Czy w podajniku skończył się papier? | Dodaj papier wg instrukcji na panelu dotykowym.
Czy skończył się toner? | Wymień pojemnik z tonerem. Gdy pozostało mało toneru, pojawi się komunikat o konieczności wymiany pojemnika z tonerem. Więcej informacji o wymianie pojemnika z tonerem można znaleźć w części „WYMIANA POJEMNIKA Z TONEREM”.
Czy nastąpiło zacięcie papieru? | Usuń zacięcie zgodnie z instrukcjami w komunikacie na panelu dotykowym. – "USUWANIE ZACIĘĆ" w części "ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW"
Czy taca odbiorcza jest pełna? | Usuń wykonane prace z podajnika i dokończ drukowanie. Kiedy taca odbiorcza będzie pełna, włączy się czujnik i drukowanie zostanie przerwane.
Czy pojemnik na zużyty toner jest pełny? | Wymień pojemnik na zużyty toner zgodnie z instrukcjami podanymi w komunikacie na panelu dotykowym. - "WYMIANA POJEMNIKA NA ZUŻYTY TONER"
Czy na podajniki, których można używać w każdym trybie (kopiowanie, drukowanie, faks, faks internetowy i przechowywanie dokumentów), są nałożone ograniczenia? | Sprawdź ustawienia w sekcji [Ustawienia podajnika papieru] i zobacz, czy zaznaczenia znajdują się w polach wyboru każdego trybu ([Zatwierdzone zadanie pobierania]). Dla niezaznaczonych funkcji drukowanie nie może się odbywać z tego podajnika. „Tryb ustawień” → [Ustawienia podajnika papieru] → [Rejestracja podajnika] → [Zatwierdzone zadanie pobierania]

Powrót do początku