# DODAWANIE MARGINESÓW(ZMIANA MARGINESÓW)

## Przegląd

Ta funkcja służy do przesuwania obrazu kopii w prawo, w lewo lub w dół, w celu wyregulowania marginesu.
Jest to przydatne w przypadku łączenia kopii za pomocą sznurka lub bindownicy.
Przesuwanie obrazu w prawo w celu późniejszego połączenia kopii sznurkiem z lewej strony

Bez użycia funkcji przesunięcia marginesu | Z użyciem funkcji przesunięcia marginesu.
--- | ---

Miejsca zszycia
Funkcji obrotu kopii nie można używać razem z funkcją przesunięcia marginesu.
Zmiana domyślnego ustawienia funkcji przesunięcia marginesu:
W „Trybie ustawień” wybierz kolejno opcje [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Kopiowania] → [Ustawienia Kopii] → [Ustawienie Początkowego Przesunięcia Marginesu].

## Obsługa

Ułóż oryginał i naciśnij przycisk [Podgląd].
Ułóż oryginał na tacy automatycznego podajnika dokumentów lub na szybie dokumentów.

- AUTOMATYCZNY PODAJNIK DOKUMENTÓW (ADF)
- SZYBA DOKUMENTÓW

Naciśnij przycisk [Inne], a następnie przycisk [Przes. Margin.].
Naciśnij kierunek przesunięcia obrazu.
Ustaw szerokość przesunięcia marginesu.

- Naciśnij wartość liczbową wskazującą obszar przesunięcia marginesu na przedniej i tylnej stronie, a następnie wprowadź obszar za pomocą przycisków numerycznych.
- Aby szybko ustawić format, określ najpierw wartość bliską wymaganej wartości za pomocą klawiatury numerycznej, a następnie naciśnij w celu dostosowania.
- Po wybraniu ustawienia dla opcji [Dopasuj Wartości dla Drugiej Strony do Pierwszej Strony.] symbol znika i można osobno ustawić wartości stron 1 i 2.

Po wprowadzeniu ustawień naciśnij kolejno oraz przycisk [Cofnij].

- Anulowanie funkcji przesunięcia marginesu:
  Naciśnij przycisk [Wył.].
- Anulowanie wszystkich ustawień:
  Naciśnij przycisk [CA].

Sprawdź podgląd obrazu na ekranie podglądu.
Sprawdź, czy wprowadzone ustawienia dają wymagane wyniki.
Anulowanie wszystkich ustawień:
Naciśnij przycisk [CA].
Naciśnij przycisk [Kopiowanie Kolorowe] lub [Kopiowanie Czarno-Białe], aby rozpocząć kopiowanie.
W przypadku wykonywania jednego zestawu kopii nie trzeba określać liczby kopii.
Wykonywanie dwóch lub większej liczby zestawów kopii:
Naciśnij przycisk liczby kopii, aby określić liczbę kopii.
Powrót do początku