# PRZERWA W KOPIOWANIU

## Przegląd

Ta funkcja służy do wstrzymywania zadania w toku i preferencyjnego drukowania oryginału określonego za pomocą funkcji przerwy w kopiowaniu.
Opisywana funkcja umożliwia przerwanie długiego kopiowania lub innego zadania w celu wykonania pilnej kopii.

- Przycisk [Przerwa] nie jest widoczny podczas skanowania oryginału.
- W zależności od ustawień zadania w toku przycisk [Przerwa] może być niedostępny.
- Funkcji przerwy w kopiowaniu nie można używać wraz z następującymi funkcjami:
  Budowanie pracy, Kopiowanie w tandemie, Kopiowanie książkowe, Card Shot, Powiększenie wielostronicowe, Licznik oryginałów, Kopia próbna, Ustawienia podglądu i Podział książki
- W przypadku ułożenia oryginału na szybie dokumentów nie można wybrać funkcji kopiowania dwustronnego, trybu sortowania ani funkcji sortowania ze zszywaniem do wykonania pilnej kopii.
  Jeśli którakolwiek z tych funkcji jest niezbędna, należy użyć automatycznego podajnika dokumentów.

## Obsługa

Naciśnij przycisk [Przerwa].
Wyświetlony zostanie ekran trybu przerwy.
Jeśli włączono funkcję autoryzacji użytkownika,
naciśnij przycisk [Przerwa], aby wyświetlić ekran autoryzacji użytkownika. Podaj nazwę użytkownika i hasło, aby przeprowadzić autoryzację użytkownika.
Ułóż oryginał.
Ułóż oryginał na tacy automatycznego podajnika dokumentów lub na szybie dokumentów.

- AUTOMATYCZNY PODAJNIK DOKUMENTÓW (ADF)
- SZYBA DOKUMENTÓW

Skonfiguruj ustawienia kopiowania.
Aby anulować przerwę w kopiowaniu, naciśnij przycisk [Anuluj].
Naciśnij przycisk [Kopiowanie Kolorowe] lub [Kopiowanie Czarno-Białe], aby rozpocząć wykonywanie pilnych kopii.
Po wykonaniu pilnych kopii zawieszone wcześniej zadanie będzie kontynuowane.
Przy włączonej funkcji przerwy w kopiowaniu podgląd zeskanowanego oryginału nie jest wyświetlany.
Powrót do początku