# DODAWANIE ZAREJESTROWANEGO OBRAZU DO ORYGINAŁU(OBRAZ WŁASNY)

## Przegląd

Ta funkcja służy do dodawania do oryginału obrazu zarejestrowanego w urządzeniu w celu wykonania kopii.
Dostępne są dwa rodzaje obrazów użytkownika.

- Pieczęć użytkownika (kolorowy obraz pieczęci)
- Znak wodny użytkownika (obraz pieczęci ze znakiem wodnym w skali szarości)

Pieczęć użytkownika
Znak wodny użytkownika

- Obraz musi być wcześniej zarejestrowany w urządzeniu przez sterownik drukarki.
  Informacje dotyczące rejestrowania obrazów znajdują się w części "REJESTROWANIE OBRAZU UŻYTKOWNIKA"REJESTROWANIE OBRAZU UŻYTKOWNIKA (podręcznik użytkownika).
- Obraz pieczęci użytkownika jest kopiowany dla każdej strony kopii, a nie oryginału. W przypadku włączenia funkcji 2 w 1 lub 4 w 1, pieczęcie użytkownika są kopiowane na każdym zestawie stron.
- Obraz pieczęci użytkownika jest kopiowany według zarejestrowanego rozmiaru. Rozmiar pozostaje niezmieniony nawet w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia skali kopii.
- Nie można określić innego obrazu użytkownika dla każdej strony.
- Po naciśnięciu przycisku [Kopiowanie Czarno-Białe] tworzona jest kopia czarno-biała, nawet jeśli wybrano pieczęć użytkownika.
- Jeśli obraz wystaje poza obszar wydruku określonego formatu papieru ze względu na zarejestrowany rozmiar lub położenie, wystająca część nie zostanie skopiowania.

Funkcji obrazu własnego można używać z funkcją kopiowania w tandemie.
Pieczęć jest kopiowana, jeśli zarówno na urządzeniu głównym, jak i urządzeniu podrzędnym zarejestrowano obraz użytkownika o tej samej nazwie pliku.
W przypadku niezarejestrowania obrazu kopia zostanie wykonana bez obrazu użytkownika.
Stosowanie wraz z innymi funkcjami opisano w poniższej tabeli.

Dodatkowa funkcja | Działania na obrazach użytkownika
--- | ---
Przesunięcie marginesu | Przesuwa obraz tak samo jak obraz oryginału.
Usuń | Pieczęć jest kopiowana w normalny sposób.
Tryb książkowy | Pieczęć jest kopiowana na każdym arkuszu.
Kopiowanie broszur | Pieczęć jest kopiowana w normalny sposób.
Budowanie pracy | Pieczęć jest kopiowana w normalny sposób.
Okładki/Przekładki | Działanie zależy od ustawień obrazu użytkownika.
Przekładki między foliami | Pieczęć jest kopiowana w normalny sposób.
2 w 1 | Pieczęć jest kopiowana na każdym arkuszu.
Kopiowanie książkowe | Pieczęć jest kopiowana w normalny sposób.
Kopiowanie indeksów | Pieczęć jest kopiowana w normalny sposób niezależnie od ustawień przesunięcia obrazu.
Card Shot | Pieczęć jest kopiowana na każdym arkuszu.
Odbicie lustrzane | Pieczęć jest kopiowana normalnie bez odwracania obrazu.
Pozytyw/Negatyw | Obraz jest drukowany normalnie bez użycia funkcji Pozytyw/Negatyw. Jednak w przypadku drukowania na ciemnym tle ustawiany jest poniższy warunek. Pieczęć użytkownika: drukowana na biało Znak wodny użytkownika: drukowany bez wybielania
Papier formatu A3 | Pieczęć jest kopiowana w normalny sposób.
Środkow. | Pieczęć jest kopiowana w normalny sposób bez środkowania.
Dostosowanie Koloru | Pieczęć jest kopiowana przy użyciu zarejestrowanych danych.
Pieczęć | Pieczęć jest kopiowana w menu Pieczęć.
Powt. zdjęcie | Funkcja niedostępna.
Powiększenie wielostronicowe | Funkcja niedostępna.
Druk wzoru | Pieczęć jest kopiowana pod drukiem wzoru.
Powtórz układ | Funkcja niedostępna.
Położenie obrazu | Obraz jest drukowany w pozycji oryginalnej bez względu na ustawienie funkcji Położenie obrazu.
Podział książki | Pieczęć jest kopiowana na każdym arkuszu.

## Obsługa

Ułóż oryginał i naciśnij przycisk [Podgląd].
Ułóż oryginał na tacy automatycznego podajnika dokumentów lub na szybie dokumentów.

- AUTOMATYCZNY PODAJNIK DOKUMENTÓW (ADF)
- SZYBA DOKUMENTÓW

Naciśnij przycisk [Inne], a następnie przycisk [Obraz własny].
Naciśnij przycisk [Pieczęć Użytkownika] lub [Znak Wodny Użytkownika].
Naciśnij przycisk [Obraz], aby wybrać obraz.
Wybierz odpowiednie miniatury z listy dostępnych obrazów.
Wybierz opcję [Wydruk Na Stronie] lub [Oryginał].
Pieczęć użytkownika

Wydruk na stronie | Wybierz strony kopii, na których będzie widnieć pieczęć. Pierwsza strona lub Wszystkie strony
Pozycja druku | Wybierz pozycję pieczęci na kopii.
Oryginały | ORIENTACJA ORYGINAŁU | Określ orientację oryginału.
2-stronny oryginał | Określ grzbiet dla oryginału 2-stronnego. Książka lub Notatnik
Kąt | Określ narożnik obrazu. 0 stopni, -90 stopni, 90 stopni lub 180 stopni

Znak wodny użytkownika

Kolor druku | Określ kolor obrazu znaku wodnego. Czarny, R (czerwony), G (zielony), B (niebieski), cyjan, magenta lub żółty
Wzór wydruku | Określ wzór wydruku obrazu znaku wodnego. Przeźroczysty: obraz oryginału jest przeźroczysty w stosunku do pieczęci na kopii. Nakładka: znak wodny dodawany do obrazu oryginału jest ukrywany na kopii z pieczęcią.
Ekspozycja | Wybierz jeden z dziewięciu poziomów ekspozycji znaku wodnego.
Wydruk na stronie | Wybierz strony kopii na których będzie widnieć pieczęć. Pierwsza strona lub Wszystkie strony
Pozycja druku | Wybierz pozycję pieczęci na kopii.
Oryginały | ORIENTACJA ORYGINAŁU | Określ orientację oryginału.
2-stronny oryginał | Określ grzbiet dla oryginału 2-stronnego. Książka lub Notatnik
Kąt | Określ narożnik obrazu. 0 stopni, -90 stopni, 90 stopni lub 180 stopni

Po wprowadzeniu ustawień naciśnij kolejno oraz przycisk [Cofnij].
Anulowanie ustawienia funkcji obrazu użytkownika:
Naciśnij przycisk [Wył.].
Sprawdź podgląd obrazu na ekranie podglądu.
Sprawdź, czy wprowadzone ustawienia dają wymagane wyniki.
Anulowanie wszystkich ustawień:
Naciśnij przycisk [CA].
Naciśnij przycisk [Kopiowanie Kolorowe] lub [Kopiowanie Czarno-Białe], aby rozpocząć kopiowanie.
W przypadku wykonywania jednego zestawu kopii nie trzeba określać liczby kopii.
Wykonywanie dwóch lub większej liczby zestawów kopii:
Naciśnij przycisk liczby kopii, aby określić liczbę kopii.
Powrót do początku