# USTAWIENIA DOMYŚLNE

Jeśli drukujesz dane w środowisku, w którym nie jest używany sterownik drukarki (np. jeśli drukujesz dane w systemie MS-DOS lub drukujesz dane za pośrednictwem komputera, w którym nie jest zainstalowany dostarczony sterownik drukarki), ustaw szczegółowe warunki drukowania. (W takim przypadku funkcja „Wyłączenie Drukowania Pustych Arkuszy” będzie działać jedynie w przypadku stosowania sterownika drukarki PCL.)
Jeśli drukowanie odbywa się z użyciem sterownika drukarki, ustawienia sterownika mają priorytet nad ustawieniami warunków druku.
Ustawienia

Element | Ustawienie
--- | ---
Kopie | 1 - 999 zestawów
Orientacja | Portret Pozioma
Standardowy format papieru | A3W, A3, B4, A4, B5, A5, 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm), 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2"), 8-1/2" x 11", 7-1/4" x 10-1/2", 5-1/2" x 8-1/2", 12" x 18", 11" x 17", 8K, 16K
Domyślna taca odbiorcza | Taca środkowa (Nie jest wyświetlana, gdy zainstalowany jest finiszer) Taca offset*1 Taca prawa
Standardowy typ papieru | Zwykły, Papier Firmowy, Pre-Print, Dziurkowany, Papier Z Makulatury, Kolorowy
Początkowe ustawienia rozdzielczości | 600 dpi 600 dpi (Wysoka jakość) 1200 dpi
Wyłączenie drukowania pustych arkuszy | (Wł.) (Wył.)
Grubość linii*2 | Od 0 do 9
Wydruk 2-Stronny | 1-stronny 2-Stronna (Broszura) 2-Stronna (Tablet)
Tryb kolorowy | Auto Cz-B
Druk N-w 1*3 | Druk N-w 1 1-w 1 2-w 1 4-w 1 8-w 1
Ułożenie Z lewej do prawej*4 Z prawej do lewej*4 Od góry z lewej do prawej*5 Od góry z lewej do dołu*5 Od góry z prawej do lewej*5 Od góry z prawej do dołu*5
Dopasuj do rozmiaru strony*6 | (Użyj funkcji Dopasuj do rozmiaru strony) (Nie używaj funkcji Dopasuj do rozmiaru strony)
Wydruk | (Użyj funkcji Druk na jednostkę) (Nie używaj funkcji Druk na jednostkę) Pozycja Zszywki *1: Brak, 1 zszywka z tyłu, 2 zszywki, 2 zszywki (góra) (Używaj funkcji Dziurkacza)*7 (Nie używaj funkcji Dziurkacza)*7
Przechowywanie tymczasowe | (Wył.) (Wł.)

*1
  Jeśli zainstalowany jest finiszer
*2
  To ustawienie służy do dostosowania szerokości linii w grafikach wektorowych. Oprócz projektów CAD i innych zastosowań specjalistycznych zazwyczaj nie ma potrzeby zmiany tego ustawienia. W przypadku wyboru opcji „0” szerokość wszystkich drukowanych linii wyniesie 1 punkt.
*3
  Formaty papieru, których można używać z tą funkcją, to A3, B4, A4, 11" x 17", 8 1/2" x 14" oraz 8 1/2" x 11". (Funkcja może nie zadziałać przy niektórych metodach drukowania.)
*4
  Można wybrać tą funkcję, tylko po wybraniu opcji 2-w 1.
*5
  Można wybrać tą funkcję, tylko po wybraniu opcji 4-w 1 / 8-w 1.
*6
  Działa tylko przy drukowaniu plików PDF, JPEG i TIFF.
*7
  Jeśli zainstalowany jest moduł dziurkacza

Powrót do początku