# ZBIORCZE SKANOWANIE DUŻEJ LICZBY ORYGINAŁÓW(BUDOWANIE PRACY)

## Przegląd

Ta funkcja służy do łączenia oryginałów w zestawy i podawania poszczególnych zestawów pojedynczo z automatycznego podajnika dokumentów podczas kopiowania dużej liczby oryginałów.
Użyj tej funkcji, aby skopiować wszystkie oryginały jako jedno zadanie, w przypadku gdy liczba oryginałów przekracza dopuszczalny limit.
Ta funkcja jest szczególnie użyteczna, gdy kopie dużej liczby oryginałów mają być posortowane w wiele zestawów. Ponieważ wszystkie oryginały są kopiowane jako jedno zadanie, pozwala to uniknąć problemów z sortowaniem kopii, co byłoby konieczne, gdyby oryginały były kopiowane w niezależnych zadaniach.
Podczas skanowania zestawów oryginałów arkusze należy podzielić w ten sposób, aby w żadnym zestawie nie znajdowało się więcej arkuszy niż można załadować, a następnie rozpocząć skanowanie od zestawu z pierwszą stroną.
Dla każdego zestawu oryginałów skanowanego osobno można skonfigurować osobne ustawienia kopiowania.

- Funkcję budowania pracy należy wybrać przed zeskanowaniem oryginału.
- Zapełnienie folderu plików tymczasowych uniemożliwia kopiowanie w trybie budowania pracy. Usuń zbędne pliki z folderu plików tymczasowych.

Funkcji budowania pracy nie można łączyć z innymi funkcjami.

- Tryb książkowy
- Kopiowanie książkowe
- Card shot
- Powiększenie wielostronicowe
- Pełne zadrukowanie formatu A3 (12" x 18")
- Powtórz układ

## Obsługa

- Kopiowanie w trybie budowania pracy
- Zmiana ustawień kopiowania dla każdego zestawu oryginałów

Kopiowanie w trybie budowania pracy
Naciśnij przycisk [Inne], a następnie przycisk [Budow. Pracy].
Na ikonie wyświetlony zostanie symbol zaznaczenia.
Anulowanie trybu budowania pracy:
Naciśnij przycisk [Wył.], aby usunąć zaznaczenie tej opcji.
Po wprowadzeniu ustawień naciśnij przycisk [Cofnij].
Ułóż oryginał w automatycznym podajniku dokumentów lub na szybie i naciśnij przycisk [Podgląd], aby zeskanować pierwszy oryginał.
Oryginały należy układać drukiem do góry, wsuwając je maksymalnie w głąb podajnika. Oryginały można układać do wysokości oznaczonej linią.

- AUTOMATYCZNY PODAJNIK DOKUMENTÓW (ADF)

Wymagana jest zmiana ustawień kopiowania.
Wybierz tryb kolorowy i inne ustawienia. W razie zmiany ustawień kopiowania naciśnij przycisk [Zmień ustawienia następnego skanowanego oryginału]. Więcej informacji znajduje się w części „Zmiana ustawień kopiowania dla każdego zestawu oryginałów”.
W przypadku skanowania następnego oryginału bez zmiany ustawień, przejdź do punktu 5.
Umieść następny zestaw oryginałów i naciśnij przycisk [Dodatk. Skanow.].
Powtarzaj ten krok, dopóki nie zostaną zeskanowane wszystkie oryginały.
Sprawdź podgląd obrazu na ekranie podglądu.
Sprawdź, czy wprowadzone ustawienia dają wymagane wyniki.
Anulowanie wszystkich ustawień:
Naciśnij przycisk [CA].
Naciśnij przycisk [Rozpocznij Wydruk], aby rozpocząć kopiowanie.
W przypadku wykonywania jednego zestawu kopii nie trzeba określać liczby kopii.
Wykonywanie dwóch lub większej liczby zestawów kopii:
Naciśnij przycisk liczby kopii, aby określić liczbę kopii.

- Nie można ustawić liczby kopii dla każdego zestawu.

Zmiana ustawień kopiowania dla każdego zestawu oryginałów
W razie potrzeby zmień ustawienia kopiowania dla każdego zestawu oryginałów.
Wykonaj niżej opisane czynności przed zeskanowaniem kolejnego oryginału zgodnie z punktem 4 powyżej.
Naciśnij przycisk [Zmień ustawienia następnego skanowanego oryginału] na panelu sterowania i wybierz ustawienie dla pola wyboru.
Zmień ustawienia kopiowania.
Umieść następny zestaw oryginałów i naciśnij przycisk [Dodatk. Skanow.].
Powtarzaj ten krok, dopóki nie zostaną zeskanowane wszystkie oryginały.
Powrót do początku