# FINISZER

## Przegląd

To urządzenie sortuje wydruki wychodzące przesuwając każdy zestaw arkuszy. W razie potrzeby zszywa każdy zestaw.
Aby móc wykonywać otwory w zadrukowanym papierze, należy zainstalować opcjonalny moduł dziurkacza.

- Nazwy funkcji
- Materiały eksploatacyjne
- Konserwacja finiszera

Nazwy funkcji
Poniżej znajduje się opis elementów widocznych po otwarciu finiszera.
×
Taca odbiorcza
Zszyte i przesunięte offsetowo wydruki są dostarczane na tę tacę.
Taca jest przedłużana. Aby drukować na papierze o dużym formacie, należy wysunąć podajnik (papier w formacie A3W, A3, A4R, B4, B5R, 8K, 16KR, 12" x 18", 11" x 17", 8 1/2" x 14", 8 1/2" x 13", 8 1/2" x 13 1/2", 8 1/2" x 13 2/5", 8 1/2" x 11"R, 7 1/4" x 10 1/2"R).
×
Dźwignia
Użyj tej dźwigni, aby przesunąć finiszer w celu usunięcia zaciętego papieru, wymiany zszywek lub usunięcia zaciętych zszywek.
×
Pojemnik na odpady z dziurkacza (jeżeli zainstalowano moduł dziurkacza)
W tym miejscu zbierane są odpady powstałe w trakcie dziurkowania.
×
Pokrywa przednia
Otwórz tę pokrywę, aby usunąć zacięty papier, wymienić zszywki, usunąć zacięte zszywki lub usunąć pojemnik na odpady z dziurkacza.
×
Pojemnik ze zszywkami
W tym miejscu znajduje się pojemnik ze zszywkami. Wyciągnij pojemnik, aby wymienić cartridge ze zszywkami lub usunąć zacięte zszywki.
×
Dźwignia odblokowującą pojemnik ze zszywkami
Użyj tej dźwigni, aby wyjąć pojemnik ze zszywkami.
Naciśnij nazwę, aby wyświetlić szczegóły.

- Finiszera nie może zamontować razem z finiszerem siodłowym.
- W trakcie drukowania oraz w momencie włączania zasilania należy zachować ostrożność, ponieważ taca odbiorcza może poruszać się w górę i w dół.

Materiały eksploatacyjne
Do finiszera jest przeznaczony następujący pojemnik ze zszywkami:
Pojemnik ze zszywkami (ok. 5000 zszywek w pojemniku x 3 pojemniki)
MX-SCX1
Konserwacja finiszera
Kiedy pojemnik ze zszywkami będzie pusty, na panelu operacyjnym wyświetli się komunikat. Aby wymienić pojemnik ze zszywkami, wykonaj czynności obsługowe.

## Obsługa

Wymiana pojemnika.
Otwórz pokrywę.
Przyciskając dźwignię w lewo, przesuń finiszer w lewo, aż się zatrzyma.
Delikatnie przesuwaj finiszer aż do momentu jego zatrzymania.
Opuść dźwignię odblokowującą pojemnik ze zszywkami i wyjmij pojemnik.
Wyciągnij pojemnik ze zszywkami w prawą stronę.
Wyjmij pusty pojemnik ze zszywkami.
Włóż nowy pojemnik ze zszywkami, tak jak pokazano to na rysunku.
Pchaj pojemnik ze zszywkami do momentu jego zatrzaśnięcia.
Z powrotem włóż pojemnik ze zszywkami.
Pchaj pojemnik ze zszywkami do momentu jego zatrzaśnięcia.
Przesuń finiszer z powrotem na prawo.
Delikatnie przesuń finiszer w prawą stronę, aż zatrzaśnie się w pozycji wyjściowej.
Zamknij pokrywę.
Wykonaj kopię próbną w trybie sortowania ze zszywaniem, aby sprawdzić, czy funkcja zszywania działa poprawnie.
Wykonaj kopię próbną w trybie sortowania ze zszywaniem, aby sprawdzić, czy funkcja zszywania działa poprawnie.
Powrót do początku