# CZYSZCZENIE KORONY PT PIERWSZEJ TAŚMY TRANSFEROWEJ

## Przegląd

Jeżeli czarne lub kolorowe linie nadal pojawiają się na wydrukach, nawet po wyczyszczeniu szyby dokumentów, automatycznego podajnika dokumentów i korony głównej, wyczyść koronę PT, korzystając z końcówki czyszczącej korony PT.

## Obsługa

Otwórz pokrywę przednią.
Przesuń blokadę pojemnika ze zużytym tonerem do pozycji otwartej, popchnij pojemnik z tonerem w dół do momentu jego zatrzymania, a następnie powoli unieś go i wyciągnij z urządzenia.
Wyczyść koronę PT.
Delikatnie wysuń narzędzie do czyszczenia korony PT do pozycji, która wydaje się właściwa, a następnie wepchnij je z powrotem.
Powtórz tę czynność trzy razy.
Wsuń pojemnik na zużyty toner do urządzenia.
Dociskaj pojemnik do momentu jego zatrzaśnięcia.
Zablokuj pojemnik na zużyty toner.
Przesuń blokadę pojemnika na zużyty toner do pozycji zamkniętej.
Zamknij pokrywę przednią.
Powrót do początku