# DODAWANIE ARKUSZY PRZEKŁADEK MIĘDZY KOPIAMI(OKŁADKI/PRZEKŁADKI)

## Przegląd

Ta funkcja służy do wstawiania arkusza papieru na określonej stronie jako arkusz przekładki.
Istnieją dwa rodzaje arkuszy przekładek. Możliwe jest określenie pozycji przekładki.
W razie potrzeby można wstawiać okładki.
Przed przystąpieniem do wstawiania okładek zapoznaj się z treścią części "DODAWANIE OKŁADEK DO KOPII".
Przykład: wstaw A po stronie 3 i B po stronie 5.
Przykłady wstawiania przekładek
Poniższe przykłady ilustrują wyniki kopiowania w przypadku wstawiania arkuszy przekładek między sześcioma kopiami oryginałów 1-stronnych i trzema kopiami oryginałów 2-stronnych przy zastosowaniu opisanych poniżej trybów kopiowania.
Tryby kopiowania

- Kopiowanie 1-stronnego oryginału
- Kopiowanie 2-stronnego oryginału

Kopiowanie 1-stronnego oryginału

Warunki ustawienia arkusza przekładki | Wynik kopiowania
--- | ---
Wstawianie arkusza przekładki w trybie kopiowania 1-stronnego. | Wstawianie arkusza przekładki w trybie kopiowania 2-stronnego.
Bez kopiowania | Wstawiany jest arkusz przekładki pomiędzy drugą a trzecią stron kopii. |
Kopia 1-stronna | Na arkuszu przekładki tworzona jest 1-stronna kopia trzeciej strony oryginału. |
KOPIA 2-STRONNA | Na arkuszu przekładki tworzona jest 2-stronna kopia trzeciej i czwartej strony oryginału. |

Kopiowanie 2-stronnego oryginału

Warunki ustawienia arkusza przekładki | Wynik kopiowania
--- | ---
Wstawianie arkusza przekładki w trybie kopiowania 1-stronnego. | Wstawianie arkusza przekładki w trybie kopiowania 2-stronnego.
Bez kopiowania | Wstawiany jest arkusz przekładki pomiędzy drugą a trzecią stron kopii. |
Kopia 1-stronna | Na arkuszu przekładki tworzona jest 1-stronna kopia trzeciej strony oryginału. | * Czwarta strona oryginału nie jest kopiowana.
KOPIA 2-STRONNA | Na arkuszu przekładki tworzona jest 2-stronna kopia trzeciej i czwartej strony oryginału. |

- Przed użyciem funkcji dodawania okładek/przekładek załaduj arkusze wkładek do podajnika.
- Po wybraniu funkcji dodawania okładek/przekładek ułóż oryginały na tacy podajnika dokumentów, wybierz tryb kopiowania 1-stronnego lub 2-stronnego, a następnie wprowadź liczbę kopii i inne ustawienia kopiowania. Po wprowadzeniu tych ustawień wykonaj procedurę wyboru funkcji dodawania okładek/przekładek.
- Format arkusza przekładki musi być taki sam jak format kopii.
- Można dodać maksymalnie 100 arkuszy przekładek.

- W połączeniu z tą funkcją nie można używać szyby dokumentów.
- Należy pamiętać, że nie można wstawiać dwóch arkuszy przekładek na tej samej stronie.
- Podczas 2-stronnego kopiowania oryginałów 2-stronnych nie można wstawiać arkusza przekładki między przednią a tylną stroną oryginału.
- Tej funkcji nie można używać w połączeniu z funkcją finiszera siodłowego.
- To ustawienie jest niedostępnie, jeśli funkcja dodawania okładek/przekładek została wyłączona w „Trybie ustawień”.

## Obsługa

Ułóż oryginał w automatycznym podajniku dokumentów lub na szybie i naciśnij przycisk [Podgląd].

- AUTOMATYCZNY PODAJNIK DOKUMENTÓW (ADF)

Naciśnij przycisk [Inne], a następnie przycisk [Okładki/Przekładki].
Naciśnij przycisk [Przekładka Typu A], a następnie przycisk [Zmień].
Ustawienia przekładki typu B są takie same jak ustawienia przekładki typu A.
W przypadku wstawiania tylko przekładki typu A naciśnij przycisk [Nie Kopiuj].
Podczas kopiowania na przekładce typu A naciśnij przycisk [1-Stronna Kop.] lub [2-Stronna Kop.].
Zmiana arkusza przekładki:
Naciśnij przycisk [Podajnik Papieru], a następnie wybierz podajnik zawierający arkusze przekładek.
W trybie kopiowania na obu stronach arkusza przekładki jako przekładek nie można używać naklejek, folii ani papieru indeksowego. Papier indeksowy można wstawiać, jeśli nie będzie on zadrukowywany.
Po wprowadzeniu ustawień naciśnij przycisk .
Naciśnij przycisk wstawiania strony.
Za pomocą przycisków numerycznych wprowadź numer strony, na której ma być wstawiany arkusz, a następnie naciśnij przycisk [Wprowadź].
Całkowita liczba arkuszy przekładek jest wyświetlana obok przycisku [Wprowadź]. Powtórz powyższe czynności dla wszystkich arkuszy przekładek.
W razie podania nieprawidłowego numeru strony:
Naciśnij przycisk [Układ Strony], a następnie zmień numer strony.

- SPRAWDZANIE, EDYTOWANIE I USUWANIE UKŁADU OKŁADEK I ARKUSZY PRZEKŁADEK

Po wprowadzeniu ustawień naciśnij kolejno oraz przycisk [Cofnij].
Anulowanie wstawiania arkuszy przekładek:
Naciśnij przycisk [CA].
Sprawdź podgląd obrazu na ekranie podglądu.
Sprawdź, czy wprowadzone ustawienia dają wymagane wyniki.
Anulowanie wszystkich ustawień:
Naciśnij przycisk [CA].
Naciśnij przycisk [Kopiowanie Kolorowe] lub [Kopiowanie Czarno-Białe], aby rozpocząć kopiowanie.
W przypadku wykonywania jednego zestawu kopii nie trzeba określać liczby kopii.
Wykonywanie dwóch lub większej liczby zestawów kopii:
Naciśnij przycisk liczby kopii, aby określić liczbę kopii.
Powrót do początku