# FINISZER SIODŁOWY

## Przegląd

Moduł ten oferuje funkcję przesuwania offsetowego, która sortuje wydruki wychodzące, przesuwając każdy zestaw arkuszy oraz funkcję sortowania i zszywania, która pozwala na zszycie każdego zestawu kopii, funkcję zszywania siodłowego, która automatycznie zszywa środek arkuszy i zagina je na pół, jak również funkcję zaginania papieru, która zagina arkusze papieru na pół.
Aby móc wykonywać otwory w zadrukowanym papierze, należy zainstalować opcjonalny moduł dziurkacza.

- Nazwy funkcji
- Materiały eksploatacyjne
- Konserwacja finiszera siodłowego

Nazwy funkcji
×
Moduł zbierający papier do zszywacza
Układa w stos papier, który ma zostać zszyty.
×
Taca odbiorcza
Zszyte i przesunięte offsetowo wydruki są dostarczane na tę tacę.
Taca jest przedłużana. Aby drukować na papierze o dużym formacie, należy wysunąć podajnik (papier w formacie A3W, A3, B4, 12" x 18", 11" x 17", 8 1/2" x 14" oraz 8 1/2" x 13").
×
Pokrywa boczna
Otwórz tę pokrywę, aby wymienić pojemnik ze zszywkami lub usunąć zacięte zszywki.
×
Taca zszywacza siodłowego
Zszyte siodłowo wydruki są dostarczane na tę tacę.
×
Pokrywa górna
Otwórz tę pokrywę, aby usunąć zacięty papier.
×
Pokrywa przednia
Otwórz tę pokrywę, aby wymienić pojemnik ze zszywkami lub usunąć zacięte zszywki.
Naciśnij nazwę, aby wyświetlić szczegóły.

- Do montażu finiszera siodłowego konieczny jest moduł podajnika papieru oraz podstawa/1 kaseta/2 kasety/3 kasety na 500 arkuszy każda/kaseta na 500 i 2000 arkuszy.
- Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na finiszerze siodłowym ani przyciskać go.
- W trakcie drukowania oraz w momencie włączania zasilania należy zachować ostrożność, ponieważ taca może poruszać się w górę i w dół.
- Finiszer siodłowy nie może zostać zamontowany razem z finiszerem.

Materiały eksploatacyjne
Finiszer siodłowy wymaga następującego pojemnika ze zszywkami:
Moduł finiszera
Pojemnik ze zszywkami (ok. 5000 zszywek w pojemniku x 3 pojemniki) MX-SCX1
Moduł zszywacza siodłowego
Pojemnik ze zszywkami (ok. 2000 zszywek w pojemniku x 3 pojemniki) AR-SC3
Konserwacja finiszera siodłowego
Kiedy pojemnik ze zszywkami będzie pusty, na panelu operacyjnym wyświetli się komunikat. Aby wymienić pojemnik ze zszywkami, wykonaj czynności obsługowe.

## Obsługa

- Wymiana pojemnika ze zszywkami (moduł finiszera).
- Wymiana pojemnika ze zszywkami (moduł zszywacza siodłowego).

Wymiana pojemnika ze zszywkami (moduł finiszera).
Otwórz pokrywę przednią.
Naciskając dźwignię przesuń finiszer w lewą stronę aż do zatrzymania.
Delikatnie przesuwaj finiszer aż do momentu jego zatrzymania.
Opuść dźwignię odblokowującą pojemnik ze zszywkami i wyjmij pojemnik.
Wyciągnij pojemnik ze zszywkami w prawą stronę.
Wyjmij pusty pojemnik ze zszywkami.
Włóż nowy pojemnik ze zszywkami, tak jak pokazano to na rysunku.
Pchaj pojemnik ze zszywkami do momentu jego zatrzaśnięcia.
Z powrotem włóż pojemnik ze zszywkami.
Pchaj pojemnik ze zszywkami do momentu jego zatrzaśnięcia.
Umieść finiszer siodłowy z powrotem w maszynie.
Delikatnie przesuń finiszer w prawą stronę, aż zatrzaśnie się w pozycji wyjściowej.
Zamknij pokrywę przednią.
Wykonaj kopię próbną w trybie sortowania ze zszywaniem, aby sprawdzić, czy funkcja zszywania działa poprawnie.
Wymiana pojemnika ze zszywkami (moduł zszywacza siodłowego).
Przed rozpoczęciem tej czynności usuń wszystkie kopie z tacy odbiorczej finiszera siodłowego. Nie umieszczaj usuniętych kopii z powrotem w tacy odbiorczej.
Otwórz pokrywę boczną.
Wyjmij pusty pojemnik ze zszywkami.
Włóż nowy pojemnik ze zszywkami.
Usuń pokrywę z pojemnika ze zszywkami i zamontuj pojemnik.
Zamknij pokrywę boczną.
Powrót do początku