# WYMIANA POJEMNIKA ZE ZUŻYTYM TONEREM

## Przegląd

Pojemnik na zużyty toner gromadzi nadmiar tonera, który powstaje w trakcie drukowania. Po zapełnieniu pojemnika zużytym tonerem zostanie wyświetlony komunikat "Wymień pojemnik ze zużytym tonerem".

- Nie wrzucaj pojemnika ze zużytym tonerem do ognia. Toner może wyprysnąć i spowodować oparzenia.
- Pojemnik ze zużytym tonerem należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.

## Obsługa

Otwórz pokrywę przednią.
Przesuń blokadę pojemnika ze zużytym tonerem do pozycji otwartej, aby wysunąć pojemnik ze zużytym tonerem do przodu, aż do momentu jego zatrzymania.
Zachowaj niewykorzystaną zapasową końcówkę czyszczącą.
Umieść ją po lewej stronie nowego pojemnika na zużyty toner.
Wyjmij pojemnik ze zużytym tonerem.
Przytrzymaj pojemnik ze zużytym tonerem obiema rękami i unieś go powoli.
Umieść pojemnik ze zużytym tonerem na płaskiej powierzchni.
Przed odłożeniem pojemnika ze zużytym tonerem umieść na tej powierzchni arkusz papieru, na przykład gazetę.

- Nie należy ustawiać pojemnika otworami w dół, ponieważ spowoduje to wysypanie toneru.
- Wyjęte pojemniki ze zużytym tonerem przechowuj w plastikowym worku (nie wyrzucaj ich). Pojemniki zostaną odebrane przez technika serwisu.

Zamontuj nowy pojemnik na zużyty toner.
Wsuń pojemnik od góry pod kątem. (W przeciwnym kierunku niż podczas wyciągania.)
Wsuń pojemnik na zużyty toner do urządzenia.
Dociskaj pojemnik do momentu jego zatrzaśnięcia.
Zablokuj pojemnik na zużyty toner.
Przesuń blokadę pojemnika na zużyty toner do pozycji zamkniętej.
Zamknij pokrywę przednią.
Powrót do początku