==================================================================

 SERIA SHARP PERSONAL MFP KASOWANIE README PLIK

==================================================================


Dziękujemy za zakupienie urządzenia Sharp Digital MFP. Przed
rozpoczęciem instalacji sterownika drukarki należy zapoznać się z
tym dokumentem. Zawiera on istotne informacje, które nie zostały
zawarte w Podręczniku, ani w Pomocy w naszej witrynie internetowej.


==================================================================

 Spis treści

==================================================================

- Systemy operacyjne
- Kable przyłączeniowe
- Uwagi dotyczące sterownika drukarki firmy SHARP
- Uwagi dotyczące sterownika skanera firmy SHARP


==================================================================

Systemy operacyjne

==================================================================

------------------------------------------------------------------

 Sterownik drukarki

-----------------------------------------------------------------
Sterownik drukarki seria SHARP Personal MFP jest przeznaczony
wyłącznie do następujących systemów operacyjnych:

   Microsoft Windows 98
   Microsoft Windows Me
   Microsoft Windows 2000 Professional
   Microsoft Windows XP Home Edition/Professional

(W systemach Windows NT 4.0 i Windows 95 obsługiwany jest tylko
port równoległy)
   Microsoft Windows 95
   Microsoft Windows NT 4.0 Workstation (Service Pack 5 lub
   nowszy)


Drukowanie w trybie MS-DOS lub z wiersza poleceń MS-DOS nie jest
obsługiwane.

------------------------------------------------------------------

 Sterownik skanera

-----------------------------------------------------------------
Sterownik skanera seria SHARP Personal MFP jest przeznaczony
wyłącznie do następujących systemów operacyjnych:
   Microsoft Windows 98
   Microsoft Windows Me
   Microsoft Windows 2000 Professional
   Microsoft Windows XP Home Edition/Professional

Skanowanie przez port równoległy nie jest obsługiwane w żadnym
systemie operacyjnym.


==================================================================

Kable przyłączeniowe

==================================================================
Do urządzenia nie dołączono kabla drukarki. Należy zastosować kabel
USB lub ekranowany, dwukierunkowy kabel równoległy (zgodny z IEEE
1284) o długości nie przekraczającej 2 m (6,5 stopy).


==================================================================

Uwagi dotyczące sterownika drukarki firmy SHARP

==================================================================
------------------------------------------------------------------

 Używanie sterownika drukarki z innymi sterownikami drukarek

------------------------------------------------------------------
Jeśli w komputerze zainstalowano już inny sterownik drukarki dla
systemu Windows, sterownik drukarki Seria SHARP Personal MFP może
nie działać prawidłowo. Aby uniknąć tego problemu, należy zmienić

ustawienia portu poprzedniego sterownika drukarki z portu
równoległego (zazwyczaj "LPT1") na "FILE", a następnie zainstalować

sterownik drukarki Seria SHARP Personal MFP.

------------------------------------------------------------------

 Wskazówka

------------------------------------------------------------------

* Przeprowadzając aktualizację sterownika drukarki należy pamiętać,
  aby przed zainstalowaniem nowej wersji usunąć starą wersję.

* W miarę możliwości należy używać najnowszych wersji programów,
  zgodnych z systemem operacyjnym.
  Dokument utworzony w starszej wersji programu może nie zostać

  wydrukowany prawidłowo, jeśli będzie drukowany z nowszej wersji
  programu. W takim przypadku należy zapisać dokument w nowej wersji,
  a następnie go wydrukować.

* Dokument może nie zostać wydrukowany prawidłowo, jeśli
  zainstalowano inny sterownik oraz jeśli jako drukarkę domyślną
  wybrano Sharpdesk Composer lub Win FAX.
  W takim przypadku należy zmienić drukarkę domyślną na sterownik
  drukarki seria SHARP Personal MFP, uruchomić ponownie program i
  jeszcze raz wydrukować dokument.

* Litery lub linie w jaskrawych kolorach (żółty, jasnoniebieski,
  itp.) mogą nie pojawić się na wydruku. W takim przypadku należy:

 (A) Tekst składający się wyłącznie z liter /linii utworzony w za
     pomocą oprogramowania CAD:
     Przed drukowaniem należy zaznaczyć pole wyboru " Wydruk stopniowy"
     na zakładce "Zaawansowane".
     (W takim przypadku, wszystkie sekcje, gdzie nakładają się

     zdjęcia, kolorowe litery i linie, zostaną wydrukowane na czarno).

 (B) Tekst zawierający zdjęcia, kolorowe litery i linie:
     Zmniejszyć wartość "Jasność" w oknie dialogowym "Korekta
     obrazu", które pojawi się po naciśnięciu przycisku "Korekta
     obrazu" na zakładce "Zaawansowane".
     (Spowoduje to zmianę jasności wydrukowanego obrazu).

 (C) Inne przypadki
     Jeśli mimo zastosowania się do powyższych wskazówek nadal nie
     można uzyskać właściwego wydruku, należy zmienić kolor liter
     lub linii, bądź też pogrubić je w ustawieniach czcionek lub
     linii.

* Na stronie testowej wydrukowanej po naciśnięciu przycisku
  "Drukuj stronę testową" w oknie właściwości drukarki, obok opcji
  "drukowanie w   kolorze" widoczna jest opcja "Tak"; jednak
  została ona tak ustawiona wyłącznie w celu poprawy odwzorowania
  wydruku półtonów. Urządzenie potrafi drukować jedynie obrazy
  czarno-białe.

* Kiedy opcja "Drukowanie n stron na ark" zostanie ustawiona na
  "2 strony na arkuszu" lub "4 strony na arkuszu", lub kiedy zostanie
  zmieniona opcja "Jakość wydruku", pozycja przerw linii może się zmienić.
  W takim przypadku należy dostosować wielkość liter i/lub marginesów oraz
  skorzystać z funkcji "Podgląd wydruku" lub "Układ strony" w programie, aby
  sprawdzić układ wydruku przed drukowaniem.

* Drukując w systemie Windows NT 4.0 lub Windows 2000, wyświetlona
  "liczba stron" w kolejce do drukowania może nie być aktualizowana
  automatycznie. Można nacisnąć klawisz F5, aby zaktualizować

  wyświetlaną liczbę.

* Kiedy używana jest funkcja "Dopasuj do strony" na zakładce "Papier",
  powiększanie lub zmniejszanie jest obliczane na podstawie wartości
  "Format papieru" na zakładce "Papier" - nie w rozmiarze papieru w
  programie. Dlatego używając tej funkcji należy pamiętać, że
  "Format papieru" na zakładce "Papier" jest taki sam, jak rozmiar
  papieru w programie.

* Jeśli funkcje "Drukowanie n stron na ark" lub "Dopasuj do strony" nie
  działają prawidłowo, należy:

 (A) Skorzystać z funkcji "Powiększenie" w programie Word 2000,
     aby zmienić ustawienia drukowania.
     Przykład: Użyć opcji drukowania "Skaluj do rozmiaru papieru" w
     części "Zvětšení".
     (w przypadku "Drukowanie n stron na ark" należy użyć opcji "Stron na
     arkusz").

    (1) Wybrać opcję "Drukuj" z menu "Plik" w programie Word.
    (2) W oknie dialogowym "Drukuj" należy wybrać ustawienie w
        części "Zvětšení".
    (3) Kliknąć przycisk "OK".
        ===> Rozpocznie się drukowanie.

 Jeśli dokument został przygotowany w orientacji poziomej, może
 nie zostać wydrukowany prawidłowo za pomocą powyższej metody (A).
 Jeśli dokument został wydrukowany nieprawidłowo, należy przywrócić

 ustawienia oryginalne z punktu 2 części (A) powyżej i wydrukować

 go stosując poniższą metodę (B).

 (B) Po sprawdzeniu ustawień formatu w programie należy prawidłowo
     ustawić właściwości drukowania.
     Przykład: Drukowanie "2 strony na arkuszu" w programie Microsoft Word.

    (1) Z menu "Plik" w programie Word należy wybrać opcję

        "Ustawienia strony" i sprawdzić orientację dokumentu.
    (2) Kliknąć przycisk "OK".
    (3) Wybrać opcję "Drukuj..." z menu "Plik" w programie Word.
    (4) Kliknąć przycisk "Właściwości".
    (5) Wybrać "2 strony na arkuszu" dla ustawienia "Drukowanie n
        stron na ark".
    (6) Wybrać zakładkę "Papier".
    (7) Ustawić "Format papieru" odpowiadający rozmiarowi dokumentu.
    (8) Kliknąć przycisk "OK".
    (9) Kliknąć przycisk "OK".
        ===> Rozpocznie się drukowanie.

* Drukowanie może nie przebiegać prawidłowo, jeśli czcionka dla
  pisma pionowego (czcionka zaczynająca się od "@") zostanie
  wybrana jako znak wodny. W takim przypadku należy użyć czcionki do
  pisma poziomego.

* Pozycja, rozmiar i kolor znaku wodnego przestawione na podglądzie
  znaku wodnego (po lewej stronie na zakładce "Znaki wodne") we
  właściwościach sterownika mogą się różnić od rzeczywistego wydruku.
  Podgląd stanowi jedynie informację ogólną.

* Jeśli na zakładce "Główne" zostanie wybrana opcja "Drukowanie n stron na
  ark", kiedy wybrano znak wodny, pojawi się obraz (obraz papieru w lewym
  górnym narożniku zakładek "Główne", "Papier" i "Zaawansowane"),
  informujący o drukowaniu jednego znaku wodnego na papierze.
  Obraz ten oznacza tylko to, że wybrano znak wodny; nie stanowi on
  informacji na temat wydruku. W rzeczywistości znak wodny zostanie
  wydrukowany na każdej stronie dokumentu. Na przykład, kiedy
  drukowany jest dokument wielostronicowy z wykorzystaniem opcji
  "Drukowanie 2 stron na ark", na każdej kartce papieru widoczne będą 2 znaki
  wodne.

* Używając niestandardowego rozmiaru papieru należy korzystać z
  podajnika obejściowego.

* Sterownik ten zawiera funkcję, która przed rozpoczęciem drukowania
  automatycznie zmniejsza dokumenty formatowane w rozmiarze A3 lub B4
  do rozmiaru A4 (letter).
  Jeśli podczas drukowania z programu dokumentów o rozmiarze A3, B4,
  ledger lub 8K nie nastąpi prawidłowe zmniejszenie rozmiaru, należy:

 (A) Wybrać prawidłowe ustawienia we właściwościach drukarki w
     programie.
     Na przykład, drukując dokument w przygotowany formacie A3
     z programu Microsoft Word należy:

    (1) Wybrać opcję "Ustawienia strony..." z menu "Plik" w
        programie Word.
    (2) Kliknąć przycisk "OK".
        Jeśli pojawi się komunikat informujący, że ustawienia
        marginesów są nieprawidłowe, należy kliknąć przycisk "Zignoruj".
    (3) Wybrać opcję "Drukuj..." z menu "Plik" w programie Word.
    (4) Kliknąć przycisk "Właściwości".
    (5) Wybrać zakładkę "Papier".
    (6) Ustawić "Format papieru" odpowiadający rozmiarowi
        dokumentu:
        "A3 (Dopasuj do strony)".
    (7) Kliknąć przycisk "OK".
    (8) Kliknąć przycisk "OK".
        ===> Rozpocznie się drukowanie.


------------------------------------------------------------------

 Ograniczenia w niektórych programach

------------------------------------------------------------------

* Podczas edytowania wielu dokumentów w programie MS-Word 2000
  lub 2002, otwierając właściwości sterownika i zmieniając ustawienia
  drukowania dla jednego dokumentu należy pamiętać, że zmiany ustawień

  drukowania mogą objąć również inne dokumenty. W takim przypadku
  należy zresetować ustawienia drukowania przed rozpoczęciem drukowania
  każdego dokumentu.

* Jeśli dokument jest drukowany z wykorzystaniem dużej czcionki w
  programie MS-Word lub innym, program może zostać zamknięty przez
  system Windows.
  W programie MS-Word możliwe jest ustawienie czcionek większych
  niż 300 punktów, jednak nie zaleca się drukowania czcionek o
  wielkości   przekraczającej tę wartość.
  Stosując dużą czcionkę w dokumencie należy często zapisywać

  dokument, aby nie utracić wprowadzanych zmian.

* Kolorowe litery w dokumencie programu Excel mogą być drukowane w
  kolorze czarnym.
  Aby wydrukować litery w odcieniach szarości, należy wybrać opcję

  "Fotograficzna" w części "Jakość wydruku" na zakładce "Zaawansowane" we
  właściwościach sterownika.

* Niektóre czcionki angielskie mogą nie być drukowane prawidłowo z
  programu WordPad. W takim przypadku należy skorzystać z innego
  programu do edycji tekstu (MS-Word, itp.).

* W programie WordPad drukowanie może nie przebiegać prawidłowo,
  jeśli zostanie ustawione rozpoczęcie drukowania od strony drugiej.
  W takim przypadku, zaznaczając strony do drukowania należy wybrać

  opcję "Wszystkie".

* W programie Acrobat Reader 5.0 lub nowszym, dokumenty o
  orientacji poziomej mogą być drukowane w orientacji odwrotnej,
  niż w innych programach. W takim przypadku, przed rozpoczęciem
  drukowania należy odznaczyć pole wyboru "Auto-rotate and center
  pages" w oknie dialogowym "Print".

Powyższe ograniczenia zostały sprawdzone podczas przygotowywania
tego dokumentu.


==================================================================

Uwagi dotyczące sterownika skanera firmy SHARP

==================================================================

------------------------------------------------------------------

 Środowisko pracy

------------------------------------------------------------------

*Monitor
 Wymagany jest monitor wyświetlający obraz przynajmniej w trybie
 256 kolorów.


------------------------------------------------------------------

 Ważne informacje na temat używania skanera

------------------------------------------------------------------

*Skanując za pomocą programów OCR, wyniki skanowania mogą nie być

 prawidłowe, w zależności od ustawień. W takim przypadku należy
 sprawdzić ustawienia sterownika Twain i/lub OCR.

*Kiedy podczas skanowania obrazu stosowany jest zakres skanowania
 A4, B5, Letter, Legal lub Post Card, właściwości skanowanego obrazu
 mogą być różne od A4/B5/Letter/Legal/Post Card.

*Podczas rozgrzewania urządzenia, skanowanie z wykorzystaniem
 sterownika WIA może doprowadzić do wyświetlenia komunikatu o błędzie.
 W takim przypadku należy spróbować ponownie po zgaśnięciu "Wskaźnika
 oszczędzania energii".

*W miarę możliwości należy używać najnowszych wersji programów,
 zgodnych z systemem operacyjnym.

*Po zakończeniu instalacji funkcja skanera może nie działać

 prawidłowo, jeśli do tego samego komputera podłączono więcej niż
 jedno urządzenie Seria SHARP Personal MFP.
 W takim przypadku należy usunąć ikony nie używanych urządzeń

 Seria SHARP Personal MFP z sekcji "Skanery i aparaty fotograficzne"
 w Panelu sterowania.

------------------------------------------------------------------

Firma SHARP Corporation nie udziela żadnych gwarancji w zakresie
przydatności informacji przedstawionych w tym dokumencie lub
oprogramowaniu do innych celów, niż wykorzystanie niniejszego
sterownika MFP.

Copyright (C) 2002-2005 SHARP Corporation

------------------------------------------------------------------

Microsoft, Windows i Windows NT to zastrzeżone znaki towarowe
firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i pozostałych
krajach.
"Windows" to nazwa skrócona systemu operacyjnego Microsoft Windows.
TrueType to zastrzeżony znak handlowy Apple Computer Inc.

Pozostałe nazwy firm i produktów są znakami handlowymi i
zastrzeżonymi znakami handlowymi odpowiednich firm.

------------------------------------------------------------------


