# PRZECHOWYWANIE TYMCZASOWE

## Przegląd

Funkcja pozwala na zapisanie oryginału jako obrazu pliku w folderze plików tymczasowych w trybie kopiowania lub wysyłania obrazów.
Obraz zapisany w trybie pliku tymczasowego można później przywołać i skopiować lub przekazać w trybie wysyłania obrazu bez konieczności wyszukiwania oryginału.
Jeśli plik jest zapisywany jako plik tymczasowy, przydzielana jest mu automatycznie następująca nazwa użytkownika i nazwa pliku.
Nazwa Użytkownika: Użytk. Nieznany
Nazwa Pliku: Tryb_Dzień_Miesiąc_Rok_Godzina-Minuty-Sekundy
(Przykład: Copy_20140404_112030)
Zachowano w: Folder Plików Tymczasowych
Jeśli włączona jest funkcja autoryzacji użytkowników, wybrana zostanie automatycznie nazwa użytkownika podana podczas logowania.
W przypadku pliku zapisanego w folderze plików tymczasowych można zmienić tylko nazwę i miejsce zapisu.
Aby usunąć wszystkie pliki zapisane w folderze plików tymczasowych z wyjątkiem plików zabezpieczonych:
W „Trybie ustawień” wybierz opcje [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Przechowywania Dokumentów] → [Usuń Wszystkie Pliki Tymczasowe]. Dokonaj odpowiedniej konfiguracji, jeśli chcesz, aby wszystkie pliki były usuwane podczas włączania urządzenia.

## Obsługa

Ułóż oryginał i naciśnij przycisk [Podgląd].
Ułóż oryginał na tacy automatycznego podajnika dokumentów lub na szybie dokumentów.

- WYBÓR SPOSOBU UKŁADANIA ORYGINAŁU W ZALEŻNOŚCI OD TYPU I STANU ORYGINAŁU

Naciśnij przycisk [Plik tymczasowy], aby zaznaczyć opcję .
Kiedy pojawi się komunikat dotyczący zapisywania poufnych informacji, naciśnij przycisk [OK].
Rozpocznij kopiowanie lub wysyłanie obrazu.
Przy używaniu tej funkcji dane oryginału zapisywane są w folderze plików tymczasowych.
Aby nie dopuścić do przypadkowego zapisania dokumentu, po naciśnięciu przycisku [Kopiowanie] przez 6 sekund (ustawienie domyślne) wyświetlany będzie komunikat "Skanowane dane zostają zachowane w folderze plików tymczasowych".
Aby zmienić czas wyświetlania komunikatu, w „Trybie ustawień” wybierz opcję [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Operacji] → [Ustawienia Czasu Wyświetlania Komunikatów].
Aby anulować Przech. Tymcz.:
Naciśnij przycisk [Przech. Tymcz.], aby włączyć .
Powrót do początku