# UMIESZCZANIE PAPIERU W PODAJNIKU

## Przegląd

Wkładanie papieru do podajnika 1 – 4 (kiedy zainstalowana jest podstawa/1 kaseta/2 kaseta/3 kasety na 500 arkuszy każda. Podajnika 2 kiedy zainstalowana jest podstawa 500 i 2000 arkuszy każda)
W podajnikach od 1 do 4 można umieścić maksymalnie 500 arkuszy papieru w formacie od A5R do A3 (od 5-1/2" x 8-1/2"R do 11" x 17").
W przypadku umieszczenia na podajniku innego typu lub formatu papieru niż ten, który znajdował się w nim poprzednio, należy zmienić ustawienia w "Trybie ustawień". Niewłaściwe ustawienia wpływają na funkcjonowanie automatycznego wyboru papieru. Może to prowadzić do błędu drukowania, drukowania na papierze niewłaściwego formatu lub zacięcia papieru.
Nie umieszczaj na podajniku ciężkich przedmiotów i nie przyciskaj go do dołu.
By sprawdzić typ i format papieru:
W „Trybie ustawień” wybierz kolejno opcje [Ustawienia systemowe] → [Ustawienia tacy papieru].

## Obsługa

Wyciągnij podajnik papieru.
Delikatnie wyciągaj podajnik do momentu jego zatrzymania.
W celu załadowania papieru przejdź do punktu 3. W celu załadowania papieru o innym formacie przejdź do następnego punktu.
Wyreguluj ograniczniki A i B naciskając ich blokady i przesuwając je w taki sposób, aby odpowiadały pionowemu i poziomemu wymiarowi papieru, który masz zamiar umieścić w podajniku.
Ograniczniki A i B przesuwają się. Przesuń każdy ogranicznik z wciśniętą dźwignią blokady, aby dostosować go do formatu papieru.
Włóż papier do podajnika.
Włóż papier stroną przeznaczoną do zadrukowania skierowaną do góry. Stos papieru nie może być wyższy niż linia wskaźnika (maks. 500 arkuszy).
Przed załadowaniem papieru rozluźnij kartki. Jeśli tego nie zrobisz, może nastąpić podawanie wielu arkuszy naraz oraz zacięcie.
Delikatnie wepchnij podajnik.
Nacisk powinien być równomierny.
Powrót do początku