# LISTA PARAMETRÓW STEROWNIKA DRUKARKI

Funkcja | PCL6 | PS | Windows PPD*1 | Macintosh PPD*1
--- | --- | --- | --- | ---
Często używane funkcje | Kopie | 1-999 | 1-999 | 1-999 | 1-999
Orientacja | Tak | Tak | Tak | Tak
Druk N-w 1 | Liczba stron | 2, 4, 6, 8, 9 lub 16 | 2, 4, 6, 8, 9 lub 16 | 2, 4, 6, 9 lub 16 | 2, 4, 6, 9 lub 16
Kolejność | Tak | Tak | Tak | Tak
Obramo- wanie | Wł./Wył. | Wł./Wył. | Tak | Tak
Wydruk 2-Stronny | Tak | Tak | Tak | Tak
Dopasuj do rozmiaru strony | Tak | Tak | Nie |
Wybór położenia grzbietu | Tak | Tak | Nie | Tak
Zszywaj*2 | Tak | Tak | Tak | Tak
Dziurkuj *2 | Tak | Tak | Tak | Tak
Papier | Format papieru | Tak | Tak | Tak | Tak
Papier niestandardowy | 7 format | 7 format | Tak | Tak
Wybór papieru | Tak | Tak | Tak | Tak
Taca odbiorcza | Tak | Tak | Tak | Tak
Przydatne funkcje drukarki | Kopia broszury/ Zszywacz broszur *3 | Tak | Tak | Tak | Tak
Przesunięcie marginesu | 0,00 mm do 3,05 cm | 0,00 mm do 3,05 cm | Tak | Tak
Drukowanie plakatu | Tak | Tak | Nie | Nie
Dopasuj położenie druku | Tak | Tak | Nie | Nie
Obrót o 180 stopni | Tak | Tak | Tak | Tak
Zmiana skali/ zmiana skali w pionie i w poziomie | Tak*4 | Tak | Tak*4 | Tak*4
Grubość Linii | Tak | Nie | Nie | Nie
Odbicie lustrzane | Nie | Tak | Tak | Nie
Funkcje specjalne | Wybór innego papieru | Tak | Tak | Tak*5 | Tak*5
Przekładki między foliami | Tak | Tak | Nie | Tak
Duplikat | Tak | Tak | Nie | Nie
Drukowanie na zakładkach | Tak | Tak*6 | Nie | Nie
Podział na rozdziały | Tak | Nie | Nie | Nie
Przekładanie stron | Tak | Nie | Nie | Nie
Składanie *3 | Składanie na pół/ Składanie wielu arkuszy | Składanie na pół/ Składanie wielu arkuszy | Składanie na pół | Składanie na pół/ Składanie wielu arkuszy
Drukowanie układu | Tak | Nie | Nie | Nie
DRUK WZORU | Tak | Nie | Nie | Nie
Przetwarzanie obrazów JPEG za pomocą sterownika | Tak | Tak | Nie | Nie
Wygładzanie | Tak | Tak | Nie | Nie
Druk w tandemie | Tak | Tak | Nie | Tak
Retencja | Tak | Tak | Nie | Tak
PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW | Tak | Tak | Nie | Tak
Drukowanie i wysyłanie | Tak | Nie | Nie | Nie
Wyłączenie drukowania pustych arkuszy | Tak | Nie | Nie | Nie
Korekta obrazu... | Tak | Tak | Nie | Tak*7
Tekst na czarno/ Gr. wekt. na czarno | Tak | Tak | Nie | Nie
Kod płatności | Tak | Tak | Nie | Tak
FUNKCJE ŁĄCZENIA TEKSTU I GRAFIKI | Znak wodny | Tak | Tak | Tak | Tak
Obraz pieczęci | Tak | Tak | Nie | Nie
Nakładka | Tak | Tak | Nie | Nie
Rozdzielczość | Tryb drukowania | Normalna /Wysoka jakość/ Najwyższa | Normalna /Wysoka jakość/ Najwyższa | Normalna /Wysoka jakość/ Najwyższa | Normalna /Wysoka jakość/ Najwyższa
Wybór trybu graficznego | Tak | Nie | Nie | Nie
Oszczędzanie tonera *8 | Tak | Tak | Tak | Tak
Czcionki | Dostępne czcionki rezydentne | 80 czcionek | 136 czcionek | 136 czcionek | 35 czcionek
Dostępne czcionki ładowalne | Nie | Bitmap, True Type, Graphics | Nie | Nie*9
Inne funkcje | Automatyczna konfiguracja | Tak | Tak | Nie | Nie
Autoryzacja użytkownika | Tak | Tak | Nie | Nie

*1 Sposób działania poszczególnych funkcji w sterownikach Windows PPD i Macintosh PPD zależy od wersji systemu operacyjnego i aplikacji.
*2 Po zainstalowaniu finiszera lub finiszera siodłowego (do korzystania z funkcji dziurkowania wymagany jest również moduł dziurkacza).
*3 Po zainstalowaniu finiszera siodłowego
*4 Proporcje w poziomie i w pionie nie mogą być ustawiane niezależnie.
*5 Można dołączać tylko okładki.
*6 Ustawiana jest tylko wartość przesunięcia ciągu tekstowego utworzona w aplikacji.
*7 Tylko systemy Mac OS X 10.5, 10.6, 10.7 i 10.8.
*8 To ustawienie może nie działać w niektórych aplikacjach i systemach operacyjnych.
*9 W niektórych wersjach aplikacji LaserWriter można wybrać czcionki True Type i Type1.
Powrót do początku