# FINISZER (DUŻY ODBIORNIK PAPIERU)

## Przegląd

To urządzenie sortuje wydruki wychodzące przesuwając każdy zestaw arkuszy. W razie potrzeby zszywa każdy zestaw. Aby móc wykonywać otwory w zadrukowanym papierze, należy zainstalować opcjonalny moduł dziurkacza.

- Nazwy funkcji
- Materiały eksploatacyjne
- Konserwacja finiszera (dużego odbiornika papieru)

Nazwy funkcji
×
Moduł zbierający papier do zszywacza
Układa w stos papier, który ma zostać zszyty.
×
Taca odbiorcza (taca górna, taca dolna)
Zszyte i przesunięte offsetowo wydruki są dostarczane na tę tacę.
Taca jest przedłużana. W celu drukowania na papierze o dużym formacie należy wysunąć tacę (format papieru A3W, A3, B4, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14" i 8-1/2" x 13").
×
Pokrywa górna
Otwórz tę pokrywę, aby usunąć zacięty papier.
×
Pokrywa przednia
Otwórz tę pokrywę, aby wymienić pojemnik ze zszywkami lub usunąć zacięte zszywki.
Naciśnij nazwę, aby wyświetlić szczegóły.

- Do montażu finiszera (dużego odbiornika papieru) wymagany jest podajnik papieru oraz podstawa / kaseta na 500 / 2 x 500 / 3 x 500 / 500 i 2000 arkuszy.
- Na finiszerze (dużym odbiorniku papieru) nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów, ani go przyciskać.
- Finiszera (dużego odbiornika papieru) nie można zainstalować jednocześnie z finiszerem, finiszerem siodłowym lub finiszerem siodłowym (dużym odbiornikiem papieru).
- W trakcie drukowania oraz w momencie włączania zasilania należy zachować ostrożność, ponieważ taca odbiorcza może poruszać się w górę i w dół.

Materiały eksploatacyjne
Do finiszera (dużego odbiornika papieru) jest przeznaczony następujący pojemnik ze zszywkami:
Pojemnik ze zszywkami (ok. 5000 zszywek w pojemniku x 3 pojemniki)
AR-SC2
Konserwacja finiszera (dużego odbiornika papieru)
Kiedy pojemnik ze zszywkami będzie pusty, na panelu operacyjnym wyświetli się komunikat. Aby wymienić pojemnik ze zszywkami, wykonaj czynności obsługowe.

## Obsługa

Wymiana pojemnika.
Otwórz pokrywę przednią.
Ściśnij zielone elementy uchwytu na pojemnik ze zszywkami, a następnie wyciągnij uchwyt w górę i poza urządzenie.
Wyjmij pusty pojemnik ze zszywkami.
Naciśnij przycisk blokady, aby zwolnić pokrywę uchwytu na pojemnik ze zszywkami, a następnie wyjmij pojemnik.

Jeśli w pojemniku pozostały zszywki, pojemnika ze zszywkami nie można wyjąć.

Włóż nowy pojemnik ze zszywkami do uchwytu.
Pchaj pojemnik ze zszywkami do momentu jego zatrzaśnięcia.

Nie usuwaj zabezpieczenia z zasobnika, dopóki nie zostanie on włożony do pojemnika.

Wyciągnij zabezpieczenie utrzymujące zszywki prosto.
Wsuń uchwyt na pojemnik ze zszywkami z powrotem na miejsce.
Pchaj pojemnik ze zszywkami do momentu jego zatrzaśnięcia.
Zamknij pokrywę przednią.
Wykonaj kopię lub wydruk testowy w trybie sortowania ze zszywaniem, aby sprawdzić, czy funkcja zszywania działa poprawnie.
Powrót do początku