# AUTOMATYCZNY PODAJNIK DOKUMENTÓW (ADF)

## Przegląd

W tej części opisano sposób umieszczania oryginałów w automatycznym podajniku dokumentów.

- Jeżeli zachodzi taka potrzeba, można umieścić oryginały w różnych formatach w automatycznym podajniku dokumentów. W takim przypadku użyj funkcji „Inne” w każdym z trybów, aby ustawić oryginały o różnych formatach.
- Przed włożeniem oryginałów do tacy podajnika dokumentów, upewnij się, że usunięto z nich zszywki i spinacze.
- Jeśli oryginały posiadają wilgotne plamy od korektora, atramentu lub kleju, przed wykonywaniem kopii poczekaj aż wyschną. W przeciwnym wypadku może dojść do zabrudzenia wnętrza urządzenia lub szyby dokumentów.
- Nie używaj poniższych oryginałów. Może to prowadzić do niewłaściwego wykrywania formatu oryginałów, nieprawidłowego podawania oryginałów i powstawania smug.
  W podajniku nie należy umieszczać przeźroczystej folii lub innego przeźroczystego materiału do wykonywania kopii zapasowej, kalki technicznej, papieru samokopiującego, papieru termicznego lub oryginałów z nadrukiem termotransferowym. Oryginały umieszczane w podajniku dokumentów nie powinny być uszkodzone, pogniecione, pozaginane, posklejane, z powycinanymi otworami. Oryginały z wieloma otworami po dziurkowaniu, z inną liczbą otworów niż dwa lub trzy mogą być podawane nieprawidłowo.
- Jeśli układasz oryginały z dwoma lub czterema otworami, układaj je krawędzią z otworami z dala od otworu pobierającego tacy podajnika dokumentów.

Dozwolone formaty oryginału

Minimalny format oryginału | Maksymalny format oryginału
--- | ---
Format standardowy (Najmniejszy format, który może zostać automatycznie wykryty) 148 mm (pionowo) x 210 mm (poziomo) lub A5 5-1/2" (pionowo) x 8-1/2" (poziomo) Format niestandardowy (Najmniejszy format, który może zostać wprowadzony ręcznie) 131 mm (pionowo) x 140 mm (poziomo) 5-1/8” (pionowo) x 5-1/2” (poziomo) | Format standardowy (Największy format, który może zostać automatycznie wykryty) 297 mm (pionowo) x 420 mm (poziomo) lub A3 11” (pionowo) x 17” (poziomo) Format A3W (12" x 18") nie jest obsługiwany. Format niestandardowy (Maksymalny rozmiar dla określania ręcznego) Tryb kopiowania: 297 mm (pionowo) x 432 mm (poziomo) 11 5/8" (pionowo) x 17" (poziomo) tryb wysyłania obrazu: 297 mm (pionowo) x 1000 mm (poziomo) 11" (pionowo) x 39 3/8" (poziomo)

W przypadku niestandardowego formatu papieru należy zapoznać się z treścią odpowiedniego objaśnienia dla używanego trybu pracy zamieszczonego poniżej.

- KOPIARKA „USTAWIANIE FORMATU ORYGINAŁU”
- WYSYŁANIE OBRAZÓW „USTAWIANIE FORMATU SKANOWANIA ORYGINAŁU ZA POMOCĄ WARTOŚCI LICZBOWYCH”

Dozwolone gramatury oryginału

Skanowanie 1-stronne: od 35 g/m2 do 128 g/m2
Skanowanie 2-stronne: od 50 g/m2 do 128 g/m2

Do skanowania oryginałów o gramaturze od 35 g/m2 do 49 g/m2 (od 9 do 14 funtów) użyj funkcji "Tryb wolnego skanowania" w menu "Inne". Skanowanie bez użycia funkcji „Tryb wolnego skanowania” może powodować zacięcia oryginału.
Gdy jest wybrana jest funkcja „Tryb wolnego skanowania”, automatyczne 2-stronne skanowanie nie jest możliwe.

## Obsługa

Upewnij się, że żaden oryginał nie pozostał na szybie dokumentów.
Ułóż oryginał.
Można włożyć do 150 arkuszy.
Po zakończeniu skanowania z automatycznego podajnika dokumentów zdejmij oryginały z tacy na dokumenty wychodzące.
Powrót do początku