# USTAWIENIA DOMYŚLNE

Tutaj można skonfigurować ustawienia związane z funkcją drukowania.
Poniżej opisany jest Stan drukarki.
Wyłącz drukowanie strony uwag
Wyłącza drukowanie strony uwag.
Wyłącz drukowanie strony testowej
Wyłącza drukowanie strony testowej.
Kiedy to ustawienie jest włączone w „Trybie ustawień” [Ustawienia Systemowe] → [Druk Listy (Użytkownik)] → [Strona Testowa Drukarki], nie można użyć funkcji „Strona Testowa Drukarki” do wydruku stron testowych.
Automatyczna zmiana formatu A4/Letter
Drukując obraz o formacie 8 1/2 x 11" (A4), dzięki temu ustawieniu można używać papieru o formacie A4 (8 1/2 x 11"), jeśli załadowany jest papier 8 1/2 x 11" (A4).
Poziom gęstości druku
To ustawienie zwiększa lub zmniejsza gęstość druku obrazów. Dostępnych jest pięć ustawień poziomu gęstości druku.
Ustawienia podajnika bocznego
Włącz wykryty rozmiar papieru w podajniku bocznym
Ta funkcja służy do zablokowania drukowania, jeśli ustawiony format papieru dla zadania druku będzie się różnił od formatu papieru włożonego do bocznego podajnika.
Włącz wybrany rozmiar papieru w podajniku bocznym
Ta funkcja służy do zablokowania drukowania, jeśli ustawiony format papieru dla zadania druku będzie się różnił od formatu papieru włożonego do bocznego podajnika.
Wyklucz podajnik boczny z automatycznego wyboru papieru
Jeśli włączony jest tryb [Auto] dla wyboru typu papieru, boczny podajnik może być wykluczony spośród dostępnych podajników. To ustawienie jest zalecane, jeśli do podajnika bocznego jest często wkładany papier nietypowy.
Kolejkowanie zadań
Jeśli ta funkcja jest włączona, odebrane zadania druku są umieszczane w kolejce bufora w oknie statusu zadań. Po przeanalizowaniu zadań przez urządzenie są one przenoszone do kolejki zadań. W kolejce bufora są widoczne zadania, które nie zostały jeszcze przeanalizowane.
Jeśli ta funkcja jest wyłączona, odebrane zadania druku są wyświetlane w kolejce zadań, zamiast w kolejce bufora. Jeśli jednak drukowane jest zadanie zaszyfrowanego pliku PDF, pojawi się ono w kolejce bufora.
Wyłącz bezpośredni druk z pamięci USB
Wyłącza funkcję bezpośredniego drukowania pliku z pamięci USB.
Wył. funkcji bezp. druku z folderu sieciowego
Wyłącza bezpośrednie drukowanie z folderu sieciowego.
Wyłączenie wysyłania podczas drukowania
Wyłącza funkcję wysyłania obrazów podczas drukowania.
Powrót do początku