# USUWANIE CIENI NA BRZEGACH KOPII(WYMAZYWANIE)

## Przegląd

Opisywana funkcja umożliwia usuwanie cieni powstających przy krawędziach kopii grubych oryginałów lub książek.
Jeśli funkcja ustawienia usuwania będzie użyta razem z funkcją zmiany skali, szerokość wymazywania zmieni się odpowiednio do wybranej zmiany skali. Ta funkcja umożliwia wymazywanie obszarów obrazu, gdzie zwykle pojawiają się cienie, jednak nie wykrywa ani nie wymazuje wyłącznie cieni.
Podczas kopiowania grubej książki

Funkcja usuwania cieni jest wyłączona | Funkcja usuwania cieni jest włączona
--- | ---

Tryby usuwania cieni
Jeśli funkcja usuwania będzie użyta razem z funkcją zmiany skali, szerokość usuwanego obszaru zmieni się odpowiednio do wybranej zmiany skali.
Jeśli szerokość usuwanego obszaru została ustawiona na 20 mm (1") i obraz jest zmniejszany do 50%, usunięty obszar będzie miał wielkość 10 mm (1/2").
Aby zmienić domyślną szerokość usuwania cieni:
W „Trybie ustawień” wybierz kolejno opcje [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Kopiowania] → [Ustawienia Kopii] → [Ustawienie Szer. Wymazywania].
Domyślne ustawienie fabryczne to 10 mm (2/5"). Domyślne przesunięcie marginesu może mieć wielkość od 0 mm do 20 mm (od 0" do 1"). Domyślne ustawienie fabryczne to 10 mm (1/2"). Zmienione ustawienie będzie obowiązywać również w trybie ustawień w opcji [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Wysyłania Obrazów] → [Ustawienia Operacji] → [Ustawienia Domyślne] → [Ustawienie Szer. Wymazywania].

## Obsługa

Ułóż oryginał i naciśnij przycisk [Podgląd].
Ułóż oryginał na tacy automatycznego podajnika dokumentów lub na szybie dokumentów.

- AUTOMATYCZNY PODAJNIK DOKUMENTÓW (ADF)
- SZYBA DOKUMENTÓW

Naciśnij przycisk [Inne], a następnie przycisk [Usuń].
Naciśnij pole wyboru na krawędzi, która ma być usunięta, i określ pozycję do usunięcia.
Sprawdź, czy ustawienie naciśniętego pola wyboru to .
Po naciśnięciu przycisku [Określ Ramkę] dla pól wyboru [Góra], [Dół], [Lewo] i [Prawo] wybierane jest ustawienie .
Po naciśnięciu przycisku [Określ ramkę+środek] wszystkie pola wyboru zostaną ustawione na .
Określ krawędź do usunięcia na tylnej stronie (w przypadku usuwania od jednej do trzech z czterech krawędzi przedniej strony), aby zeskanować 2-stronny oryginał.

- Jeśli ustawienie pola wyboru [Odwróć Pozycję Do Usunięcia Na Tylnej Stronie.] to , usunięta zostanie również krawędź znajdująca się w pozycji przeciwnej do krawędzi usuwanej na przedniej stronie.
- Jeśli ustawienie pola wyboru [Odwróć Pozycję Do Usunięcia Na Tylnej Stronie.] to , usunięta zostanie krawędź znajdująca się w tej samej pozycji co krawędź usuwana na przedniej stronie.

Określ szerokość usuwania.

- Naciśnij wartość liczbową wskazującą obszar przesunięcia marginesu na przedniej i tylnej stronie, a następnie wprowadź obszar za pomocą przycisków numerycznych.
- Aby szybko ustawić format, określ najpierw wartość bliską wymaganej wartości za pomocą klawiatury numerycznej, a następnie naciśnij w celu dostosowania.

Po wprowadzeniu ustawień naciśnij kolejno oraz przycisk [Cofnij].
Anulowanie funkcji usuwania cieni:
Naciśnij przycisk [Skasuj].
Sprawdź podgląd obrazu na ekranie podglądu.
Sprawdź, czy wprowadzone ustawienia dają wymagane wyniki.
Anulowanie wszystkich ustawień:
Naciśnij przycisk [CA].
Naciśnij przycisk [Kopiowanie], aby rozpocząć kopiowanie.
W przypadku wykonywania jednego zestawu kopii nie trzeba określać liczby kopii.
Wykonywanie dwóch lub większej liczby zestawów kopii:
Naciśnij przycisk liczby kopii, aby określić liczbę kopii.
Powrót do początku