# DRUKOWANIE RAPORTÓW AKTYWNOŚCI WYSYŁANIA OBRAZÓW

Można wydrukować rejestr ostatnich aktywności wysyłania obrazów (zawierający między innymi datę, nazwę miejsca docelowego, wymagany czas oraz wynik).
Raport aktywności wysyłania zawiera informacje przydatne podczas rozwiązywania problemów, takie jak dane na temat błędów.
Opisywany raport obejmuje 200 ostatnich transakcji.
Urządzenie może drukować raport o działaniu funkcji wysyłania obrazów za każdym razem, gdy liczba operacji osiągnie 200 lub o określonej godzinie (tylko raz dziennie).
Zawartość raportu jest usuwana za każdym razem po jego wydrukowaniu i dlatego nie można go wydrukować ponownie.
Po skasowaniu raportu o działaniu funkcji wysyłania obrazów rejestr zostaje zresetowany. Za każdym razem, gdy liczba operacji ponownie osiągnie 200, drukowany jest raport o działaniu funkcji wysyłania obrazów.
Konfigurowanie raportu o działaniu funkcji wysyłania obrazów:

W „Trybie ustawień” wybierz kolejno opcje [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Wysył. Obrazów] → [Ustawienia Faksu Internetowego] → [Ustawienia domyślne] → [Ustawienie Wyboru Drukowania Raportu O Działaniu].

Aby wydrukować rekord dot. komunikacji,
1. Wyświetl okno statusu zadania i naciśnij przycisk [Zakończ].
2. Naciśnij przycisk [Wydrukuj raport z oper. wysyłania obrazów] na panelu sterowania.

Powrót do początku